**HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH**

**Bước 1:** Chọn sản phẩm, Tên tổ chuyền, Loại ca

|  |  |
| --- | --- |
| Trường hợp 1: Khi **ON** tính năng TimeOut Tắt App | Trường hợp 2: Khi **OFF** tính năng TimeOut Tắt App |
|  |  |
| Bấm **“Active”** để bắt đầu sử dụng App. Sau đó dùng bình thường. Tuy nhiên sau khoảng thời gian Timeout thì App sẽ về trạng thái yêu cầu Active. Vì thế muốn sử dụng phải bấm nút **“Active”** lại.  Trong quá trình sử dụng muốn tắt App thì bấm nút **“Tắt phần mềm”** ngoài giao diện **Home.** | Sử dụng bình thường |

**Bước 2:** Sau khi chọn sản phẩm xong bắt buộc người dùng phải Tare sản phẩm đó.

**Bước 3:** Bắt đầu Tare, chọn chế độ Tare. “**Có nhãn”** hay “**Không Nhãn”**.

A computer screen shot of a computer

Description automatically generated

Bắt đầu tare bằng cách đặt sản phẩm lên cân, đợi giá trị ổn định rồi lấy xuống, giá trị cân sẽ tự động lấy mà không cần thao tác. Có thể tare nhiều lần, giá trị tare cuối sẽ được tính bằng trung bình cộng các giá trị tare của các lần tare. Sau khi tare xong nhấn **“Xác nhận Tare xong”** để kết thúc quá trình Tare.

**Bước 4:** Cân sản phẩm

Tương tự như cân ở bước tare, đặt sản phẩm lên cân, đợi giá trị ổn định rồi lấy xuống, giá trị cũng động lấy.

Có thể cân loại mẫu bằng cách double-click vào mẫu cần cân, chú ý chỉ cân lại được duy nhất một lần của mỗi mẫu

*Chú ý: Trường hợp giá trị cân không lấy vào phần mềm có 3 lý do:*

*+ Chưa chọn sản phẩm*

*+ Giá trị cân chưa ổn định*

*+ Kiểm tra kết nối cân*

***Đây chỉ là tài liệu tóm tắt vận hành. Để xem chi tiết vui lòng xem “Tài liệu hướng dẫn” có đính kèm.***